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SPECIFICATIONS DE L'OFFRE (pour les articles principaux)
1 AEL-CPSS-03S. Application.

    • N-ALI01. Module d’Alimentation Principale Industrielle.

            Tension de sortie : 400 VCA, 3PH + N.

            Clé ON / OFF amovible.

            Connexion de la sortie de tension :

                Triphasé + Neutre : 400 VCA.

                Monophasé : 230 VCA.

            Câble d’alimentation triphasé avec fiche IP44 3PN + E 32 A 400 V.

            Magnétothermique thermique différentiel 4 pôles, 25 A, 30 mA AC 6 KA.

            Bouton d’urgence.

• N-TRANS3R/1K. Module de Transformateur Trifasé avec Régulation de Tension Motorisée (3 unités).

            Primaire : 3 x 400 VCA. 

            Secondaire : 3 x 0 … 450 V. 

            Tension nominale : 1 kVA. 

            Fréquence : 50/60 Hz.

            Entrée 25 V / Bouton “Augmenter la tension”.

            Entrée 25 V / Bouton “Diminuer la tension”.

    • N-ERP-MA01. Module de Gestion du Relais d'Alimentateurs avec E/S Digitales.

Ce relais de protection est utilisé pour tester différents courts-circuits en tout point du système électrique. Ce relais de protection permet des investigations sur la protection et la surveillance des lignes aériennes, des câbles souterrains et des lignes d'alimentation.

            Les connexions se font via des prises de sécurité.

                Les principales fonctions :

                    Quatre niveaux d'élément de surintensité instantanée de phase (50P).

                    Quatre niveaux d'élément de surintensité de séquence négative (50Q).

                    Quatre niveaux d'élément de surintensité résiduelle (50G).

                    Quatre niveaux d'élément neutre de surintensité (50G). 

                    Deux niveaux d'élément de surintensité de temps de phase (51P). 

                    Deux niveaux d'élément de temps résiduel-surintensité (51G). 

                    Deux niveaux d'élément temps-surintensité au sol (51G).

                    Un niveau d'élément de surintensité temporelle à séquence négative (51Q). 

                    Surtension phase-terre (59G).

                    Surtension phase à phase (59P).

                    Surtension inverse (59Q). 

                    Surtension résiduelle (59G).

                    Sous-tension phase-terre (27G). 

                    Sous-tension phase à phase (27P). 

                    Six niveaux de surfréquence sécurisée (81O). 

                    Six niveaux de sous-fréquence sécurisée (81U).

                    Deux niveaux de flux de puissance négatif avec un retard à temps défini (32). 

                    Deux niveaux de flux de puissance positif avec un retard à temps défini (32). 

                    Station de surveillance des batteries.

                    Surveillance de l'usure des disjoncteurs.

                    Protocole synchrophaseur.

                    Demande de pointe et mesure de la demande.

                    Réenclenchement automatique.

                    Création d'enregistrements de défauts et de perturbations.

La connexion au circuit expérimental se fait via des transformateurs de courant avec un rapport adapté aux entrées du relais.

Il permet une démonstration efficace de l'effet du rapport de transformateur de courant et de tension, de la connexion et de la valeur nominale sur les relais de protection.

            Précision : +- 10 %. Courant : 5 A (AC). Fréquence : 50/60 Hz. 

            Temps de fonctionnement : (10 - 25) ms.

    • N-ERP-MF01. Module digital de Simulation de Défauts.

Il permet d'injecter différents défauts monophasés, biphasés et triphasés, avec ou sans impédance, au point souhaité à travers les bornes de défaut et de ligne.

            Potentiomètre de temps de déclenchement.

            Connexion Ethernet : deux ports de communication pour télécommande SCADA.
    • N-AE1. Module de Simulation de Lignes de Transmission (2 unités).

            Ligne de retour de 10 Ohm.

La partie résistive : deux valeurs de résistance de 15 Ohm et 33 Ohm avec les prochaines connexions possibles :

                Seulement un:

                    15 ohms.

                    33 ohms.

                Série:

                    48 ohms.

                Parallèle:

                    10,31 Ohms.

            La partie inductive :

                Possibilités :

                    33 mH, 78 mH, 140 mH, 193 mH, 236 mH.

            La capacité entre conducteurs :

                0,5 µF et 1 µF pour chaque conducteur.

            La capacité entre le conducteur et la terre :

                1 µF et 2 µF, également en début et en fin de ligne.

• N-EALD. Module Analyseur de Réseaux Electriques avec Oscilloscope et Acquisition de  Données (2 unités).

Le module analyseur de grille vous permet de mesurer, afficher et analyser tous les paramètres électriques des réseaux AC. Il dispose d’un écran LCD et de boutons poussoirs pour naviguer dans les différents menus. Il comprend un logiciel spécifique pour la surveillance des courbes de tension et de courant, la visualisation des harmoniques, la programmation tarifaire, la programmation des alarmes, le stockage des paramètres électriques. 

            Caractéristiques : 

           Compteur de puissance triphasé multifonctionnel : 

               Tension triphasée et monophasée. Jusqu’à 690 VCA L-L. 

               Courant nominal de ligne et de neutre : 10 A.  

               Energie active, réactive et apparente. 

               Fréquences compatibles : 25 Hz, 50 Hz, 60 Hz et 400 Hz. 

               Affichage du diagramme vectoriel V-I. 

               Tension d’alimentation : 85 – 265 VCA.   

           Contrôle de la qualité de l’alimentation : 

               Mesure harmonique individuelle du courant et de la tension. Jusqu’à l’harmonique 40. 

               Tension et courant THD, courant TDD et facteur K. 

               Affichage maximum et minimum. 

               Affichage des formes d’onde 128 échantillons/sec. 

           Stockage d’événements et de données : 

           Analyseur d’harmoniques : 

               Tension et courant THD, courant TDD et facteur K, jusqu’à harmoniques 40. 

               Spectre d’harmoniques de courant, de tension et d’angles. 

           Programmation des tarifs : 

               Classe 0,5S IEC 62053 – 22, puissance active et réactive en quatre quadrants. 

               Mesure des énergies totales actives, réactives et apparentes triphasées et par phase. 

               Temps d’utilisation, quatre registres d’énergie/demande des tarifs totaux. 

               Huit tarifs, quatre stations, quatre types de jours. 

               Rapport quotidien automatique des maximums et minimums d’énergie consommés. 

           Communications : 

               Port de communication RS – 485. 

    • N-PSM. Interrupteur d'Alimentation Module (4 unités).

            Bornes de puissance :

                Quatre bornes d'entrée (3PH + N).

                Quatre bornes de sortie (3PH + N).

            Contacts auxiliaires :

                Un contact NON.

                Un contact NF.

Deux boutons-poussoirs pour ouvrir/fermer l'interrupteur de puissance et les contacts auxiliaires.

            Deux entrées de commande 24 VCC.

            Deux sorties de tension 24 VDC. 

• N-PSUB3. Sous-station de Production d’Électricité Module 3.

        Tension d’alimentation : 400 VCA, 3PH + N.

        Interrupteur ON / OFF. 

        Connexions de signal et de puissance : 

            Connexion auxiliaire. 

            Turbine de puissance en phase de câble avec prise IP44 3PN + E 32 A 400 V. 

            Générateur de puissance en phase de câble avec prise IP44 3PN + E 32 A 400 V. 

        Trois commutateurs à choisir entre différents modes : 

            Donc, à distance et le contrôle local. 

            Contrôle automatique et vitesse manuelle. 

            Contrôle d’excitation automatique et manuel.

        Trois interrupteurs de commande pour : 

            Sur et hors de la turbine.  

            Donner la permission de synchroniser le générateur au réseau. 

            Donnez la permission de fermer le disjoncteur de 52NET. 

        Deux potentiomètres pour : 

             Vitesse de la turbine. 

             Excitation du générateur.  

        Bouton d’arrêt d’urgence. 

        Deux disjoncteurs pour un fonctionnement en mode synchrone et en mode île. 

        Différentes bornes de mesure. 

        Connexion ethernet : port RJ45 pour les communications de contrôle à distance avec SCADA. 

        Régulateur de tension automatique et vitesse : 

Connecter jusqu’à 16 générateurs de distribution parallèle-île de puissance active et réactive et marche / arrêt en fonction de la demande de charge. 

            Il vous permet de connecter un générateur en parallèle avec le réseau. 

Permet à différents modes de commande des commutateurs, tels que l’ouverture, la fermeture et le calendrier. 

        Sorties analogiques pour commander les régulateurs de fréquence et de tension. 

        Mesure triphasé du générateur de tension et le réseau. 

        Mesure triphasé du générateur de courant et de puissance. 

        Éliminer réseau de mesure de courant. 

        Système de protection : 

            Générateur : 

Tension maximale / minimale (59/27), la fréquence maximale / minimale (81O / U), la détection de tension asymétrique tension de bus inactif (32), charge non équilibrée (46), la puissance / faible puissance de séquence négative (32R / F), courbe définie à maximum de courant (50/51), à maximum de courant à temps inverse (IEC255), la mesure de défaut à la terre (50N / 51N), la rotation de phase, l’échec d’interrupteurs. 

            Rouge : 

Tension maximale / minimale (59/27), le vecteur maximal fréquence / minimum (81O / U) saut, rotation de phase. 

            Six alarmes : 

                Alarme 1 : puissance inverse 

                Alarme 2 : surintensités 

                Alarme 3 : surtension / sous-tension 

                Alarme 4 : surintensité de temps inverse 

                Alarme 5 : surfréquence / sous-fréquence 

                Alarme 6 : alarmes off.  

            Quatre signaux d’état : 

                Prêt à l’emploi. 

                Demande Démarrer. 

                Conditions de synchronisation. 

                Autorisation pour la synchronisation. 
    • N-PPIM1. Module d'Instrumentation 1.

           Wattmètre triphasé : 

                Plage de mesure : 0 – 1,5 kW. 

           La phase Varímetro : 

                Plage de mesure : 0 – 1,5 kVar. 

           Voltmètre : 

               Plage de mesure : 0 – 500 VCA. 

           Compteur de fréquence : 

               Plage de mesure : 45 – 55 Hz. 

           DC Meter : 

               Plage de mesure : 0 – 10 A. 

    • EMT6/1K. Générateur-Moteur Synchrone 3PH à Excitation Indépendante, 1 kW.

           Puissance nominale : 1000 VA. 

           Facteur de puissance : 0,8.

           Tension de sortie nominale : 3 x 400 VAC.

           Fréquence : 50/60 Hz.

           Vitesse : 3000 tr/min.

           Courant de sortie nominal : 0,8 A.

           Courant d'excitation nominal : 5 A.

           Hauteur de l'arbre : 71 mm.

    • EMT8B/1.5K. Moteur à Rotor Bobiné 3PH, 1,5 kW, 4 Pôles.

           Moteur principal:

               Puissance nominale : 1 kW.

               Tension nominale : 3 x 400 / 230 VAC Y/Δ.

               Fréquence : 50/60 Hz.

               Nombre de pôles : 2.

               Vitesse : 3000 tr/min.

               Courant nominal : 1,7 / 3 AY/Δ. 

           Générateur triphasé asynchrone à double alimentation :

               Puissance nominale : 1,5 kW.

               Tension nominale : 3 x 400 / 230 VAC Y/Δ.

               Fréquence : 50/60 Hz.

               Nombre de pôles : 2.

               Vitesse : 3000 tr/min.

               Courant nominal : 2,5 / 4,4 AY/Δ.

    • N-CFP. Module de Contrôle du Facteur de Puissance Avansé.

           Contrôle à quatre quadrants.

           Système FCP (Fast Computerized Program).

           Étapes de rémunération :

               Six sorties relais.

Écran LCD à trois chiffres et plus de vingt icônes pour indiquer les différentes conditions de fonctionnement.

           Bouton ON / OFF.

           Module requis : N-CAR19T4D.

    • N-CAR19T4D. Module de Banc Triphasé Digital de Condensateurs.

           Module banque de condensateurs numériques. 

           Six étages de 3 x 7 µF.

           Alimentation en tension de 400 VAC.

           Prise d'entrée de signal pas à pas.

           Micro connecteur de huit broches.

    • N-REFT/3C. Module de Résistances Configurables Triphasés de 3 x 300 W.

           Connexions étoile et triangle configurables.

           Trois banques avec trois résistances triphasées de 1600 Ω.

           Tension nominale : 40 VCA.

           Puissance nominale : 3 x (3 x 100) W.  

    • N-INDT/3C. Module d'Inductances Configurables Trifasique de 3 x 300 Var.

           Connexion étoile et triangle configurable.

           Trois banques avec trois inductances triphasées de 5 H.

           Tension nominale : 400 VAC.

           Puissance nominale : 3 x (3 x 100) Var.

    • N-CAR19T/3C. Module de Condensateurs Configurables Triphasé de 3x300 Var.

           Connexion étoile et triangle configurable.

           Trois banques avec trois condensateurs triphasés de 2 µF.

           Tension nominale : 400 VAC.

           Puissance nominale : 3 x (3 x 100) Var.

    • N-INV02. Module Onduleur Trifasé de Réseau 02.

           Commutateur de circuit CC.

           Protection de tension de terre pour bornes de bus et photovoltaïque.

           Plage de tension CC de sortie : 250 - 100 V.

           Tension de sortie : 3 x 400 V / 50 Hz.

           Puissance de sortie : 3000 W.

           Serveur Web intégré.

    • LP3. Panneau avec Trois Lampes.

           Puissance : 3 x 250 W.

           Allumer/éteindre. 

           Régulateur d'intensité.

           Cadre en aluminium.

    • FVP96. Panneau Photovoltaïque 96W.

           Puissance maximale : 96 W. 

           Tension à puissance maximale : 17,8 V. 

           Courant à puissance maximale : 3,7 A. 

           Courant de court-circuit : 4,05 A.

           Tension en circuit ouvert : 22,25 V.

     • AEL-WBMG. Banc de Travail Électrique (Grang Mobile) (3 unités).

           Structure en aluminium anodisé. 

           Panneau mélamine 19 mm.

           Quatre roues pour un déplacement facile du banc, dont deux avec freins de sécurité. 

           Tube fluorescent, 58 W.

           Sélecteur ON/OFF.

           Dimensions : Hauteur 2000 mm (78,74016 pouces), largeur 2000 (78,74016 pouces mm), profondeur 600 mm (23,622 pouces). 

    • SERV01. Servomoteur de CA 1.

           Puissance nominale : 2000 W.

           Tension nominale : 400 VAC.

           Vitesse nominale : 3000 tr/min.

           Courant nominal : 5 A.

Éléments requis (Non inclus) :

• AEL-PC. Ordinateur et Écran Tactile.    

        Écran tactile :

            Classe d’efficacité énergétique : A.

            La diagonale de l’écran est de 68,6 cm (27 pouce(s)).

            Consommation électrique (en fonctionnement) : 26 watts.

            Consommation annuelle d’énergie : 38 kWh.

            Consommation électrique (veille / arrêt) 0,49 watt.

            Résolution d’affichage : 1920 x 1080 pixels.

        Ordinateur :

            Numéro de processeur : processeur Intel Core i7-6600U (4M Cache, jusqu’à 3,40 GHz).

            Cache : 4 MB Intel Smart Cache.

            Vitesse de l’horloge : 2,6 GHz.

            # De noyaux / # de fils : 2/4.

            Max. TDP/Puissance : 15 W.

            Types de mémoire : DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600.

            Graphiques : Intel HD Graphics 530. 

            Fente pour carte PCI Express.

• Tous les câbles nécessaires pour réaliser les exercices pratiques sont inclus. 

L'unité complète comprend également :
Système SCADA Avancé avec Contrôle en Temps Réel.

Contrôle ouvert + Multicontrôle + Contrôle en Temps Réel.

Logiciel de Contrôle specialisé EDIBON, basé sur LabVIEW.

Compatibilité des unités avec un projecteur et/ou d'un tableau blanc électronique, pour expliquer et démontrer le fonctionnement de l'unité à la classe en même temps.

Préparé pour la recherche appliquée, véritable simulation industrielle, des cours de formation, etc.

Le fonctionnement et le contrôle à distance par l'utilisateur, ainsi que l'assistance à distance du support technique d'EDIBON, sont toujours inclus.

L'unité est totalement securiseé, car il dispose de 4 systèmes de sécurité (mécaniques, électriques, électroniques et logiciels).

Conçu et fabriqué avec plusieurs standards de qualité.

Logiciel ICAI optionnel pour créer, modifier et effectuer des exercices pratiques, tests, examens, calculs, etc. En plus de suivre les progrès et les connaissances acquises par l'utilisateur.

Cette unité est conçue pour pouvoir être intégré à une future expansion. Une expansion typique est le système EDIBON SCADA-NET (ESN) qui permet à plusieurs élèves de travailler simultanément avec plusieurs ordinateurs sur un réseau local.
2 AEL-CPSS-03S/CCSOF. Logiciel de Contrôle + Acquisition de Données + Gestion des Données :

La troisième partie du système SCADA (Logiciel).

Compatible avec les normes de l'industrie.

Logiciel flexible, ouvert et multicontrôle, développé avec les systèmes graphiques Windows actuels, agissant simultanément sur tous les paramètres de processus.

Gestion, traitement, comparaison et stockage de données.

Il permet l'enregistrement de l'état des alarmes et de la représentation graphique en temps réel.

Logiciel ouvert, permettant à l'enseignant de modifier les textes, les instructions. Mots de passe de l'enseignant et de l'élève pour faciliter le contrôle de l'enseignant sur l'élève et permettre l'accès à différents niveaux de travail.

Cette unité permet aux 30 élèves de la salle de classe de visualiser simultanément les résultats et la manipulation de l'unité, au cours du processus, en utilisant un projecteur ou un système électronique tableau blanc.
3 Câbles et Accessoires, pour un fonctionnement normal.
4 Manuels :

Cette unité est fournie avec 7 manuels : Services requis, Assemblage et Installation, Logiciel d'interface et de contrôle, de Démarrage, de Sécurité, d'Entretien et Pratiques manuels.
*
Références 1 à 6 sont les principaux éléments : AEL-CPSS-03S + AEL-CPSS-03S/CIB + DAB + AEL-CPSS-03S/CCSOF + Câbles et Accessoires + Manuels sont inclus dans l'offre minimum pour permettre un fonctionnement complet.
EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES À FAIRE AVEC LES POINTS PRINCIPAUX
  1.- Etude de machine synchrone en mode de fonctionnement autonome.

  2.- Etude du fonctionnement en parallèle avec un générateur synchrone et le réseau. 

  3.- Etude du fonctionnement en parallèle avec deux générateurs synchrones et le réseau.

  4.- Etude du fonctionnement en parallèle avec deux générateurs synchrones : partage de charge.

  5.- Etude des micro-réseaux.

  6.- Etude de la compensation manuelle du facteur de puissance.

  7.- Etude de la compensation automatique du facteur de puissance.

  8.- Etude des moteurs brushless.

  9.- Etude des transformateurs : transformateur élévateur de tension, transformateur abaisseur de tension, pertes d'énergie, régulation de tension.

10.- Etude des chutes de tension dans les lignes de transport en fonction des longueurs de ligne.

11.- Etude des principales opérations du relais de protection : élément de surintensité instantanée de phase 50P, élément de surintensité inverse 50Q, élément de surintensité temporisée 51P, élément de surintensité 59P et bien d'autres paramètres.

12.- Etude de différents essais de courts-circuits : courts-circuits unipolaires, bipolaires, bipolaires à la terre et triphasés.

13.- Câblage du système photovoltaïque.

14.-  Vérification de l'installation photovoltaïque avec alimentation au réseau électrique.

15.- Mesure de la production d'énergie par le panneau photovoltaïque.

16.- Trouver le point de puissance maximale.

17.- Puissance minimale de l'onduleur photovoltaïque.

18.- Pertes de l'onduleur du réseau électrique.

19.- Visualisation des paramètres électriques du panneau photovoltaïque via le système de contrôle SCADA.

20.- Réponse du système en cas de panne de courant sur le réseau.

Autres possibilités à réaliser avec cette unité :

21.- De nombreux étudiants voient les résultats simultanément.

      Pour voir tous les résultats en temps réel dans la classe au moyen d'un projecteur ou d'un tableau blanc électronique.

22.- Contrôle Ouvert, Multicontrôle et Contrôle en Temps Réel.

      Cette unité permet intrinsèquement et/ou extrinsèquement de changer la durée, les gains; paramètres proportionnels, intégraux, dérivés, etc. en temps réel.

23.- Le Système de Contrôle Informatique avec SCADA permet une véritable simulation industrielle.

24.- Cette unité est totalement sûre car elle utilise des dispositifs de sécurité mécaniques, électriques et électroniques.

25.- Cette unité peut être utilisée pour faire de la recherche appliquée.

26.- Cette unité peut être utilisée pour donner des cours de formation aux industries même à d'autres Institutions d'Enseignement Technique.

27.- Visualisation de toutes les valeurs de capteurs utilisées dans le processus de l'unité AEL-CPSS-03S.

- Plusieurs autres exercices peuvent être faits et conçus par l'utilisateur.
SPECIFICATIONS DE L'OFFRE (pour les articles facultatifs)
a) Configuration pour l'enseignement Technique et Professionnel
5 AEL-CPSS-03S/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

Ce logiciel est composé sur un logiciel d'instructeur (logiciel de gestion de classe EDIBON - ECM-SOF) totalement intégré avec le logiciel étudiant (EDIBON Software Training - ESL-SOF). Les deux sont reliés entre eux de telle sorte que l'enseignant puisse savoir en temps réel, le niveau de connaissance théorique et pratique de chaque étudiant.

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.
b) Options de Expansions Multipuesto
6 MINI ESN. Système Multi-poste EDIBON Mini SCADA-NET, à utiliser avec unité d'enseignment EDIBON.

Le système Mini Scada-Net EDIBON (Mini ESN) permet à 30 étudiants de travailler simultanément avec l'unité pédagogique dans n'importe quel laboratoire.

Le système Mini ESN consiste en l'adaptation de toute unité contrôlée par ordinateur avec SCADA d'EDIBON, connecté sur un réseau local.

Ce système vous permet de visualiser/contrôler l'ordinateur (principale de l'unité) à distance depuis un réseau informatique (PC) en classe. 

Caractéristiques principales :

- Permet jusqu'à 30 étudiants de travailler simultanément avec l'unité contrôleé par ordinateur avec SCADA d'EDIBON, le tout connecté à un réseau local.

- Control Ouvert + Multicontrol + Contrôle en temps réel + Multipostes.

- L'instructeur contrôle et explique tous les élèves en même temps.

- Tout utilisateur/étudiant peut travailler en effectuant un contrôle/multicontrôle et une visualisation en "temps réel".

- L'instructeur peut voir sur l'ordinateur (PC) ce que chaque utilisateur/étudiant fait sur son ordinateur.

- Communication continue entre l'instructeur et tous les utilisateurs/étudiants connectés.

Principaux avantages :

- Il permet une compréhension plus facile et plus rapide.

- Ce système vous permet d'économiser du temps et des dépenses.

- Expansions futures avec plus d'unités EDIBON.

Le système se compose essentiellement de:

Le système est utilisé avec un ordinateur contrôlé à partir de l'ordinateur (PC).

- Moniteur d'ordinateur (PC).

- Ordinateurs (PC) des étudiants.

- Réseau local.

- Adaptation de l'unité Interface de contrôle.

- Adaptation de l'unité Software.

- Webcam.

- Logiciel MINI ESN pour contrôler l'ensemble du système.

- Câbles et accessoires nécessaires pour un fonctionnement normal.
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