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CODITEL
UNITÉ DES SYSTÈMES TÉLÉPHONIQUES, AVEC SCADA

SPECIFICATIONS DE L'OFFRE (pour les articles principaux)
1 CODITEL. Unité :

Le système est monté dans un boîtier de bureau.

Schéma sur le panneau avant de l’unité avec la même structure que le matériel réel.

Fournit l’accès à tous les principaux signaux.

Respecte toutes les recommandations du CCITT (Comité Consultatif International Télégraphique et Téléphonique). La structure est basée sur la norme des systèmes de commutation numérique.

Principes d’accès multiple par répartition dans le temps (TDM) et modulation par impulsions codées (PCM).

Communication basée sur un commutateur temporel prenant en charge jusqu’à quinze communications internes complètes avec deux modes MIC, un d’entrée et un de sortie.

Système MIC standard à 32 canaux avec affectation dynamique et synchronisation de trames. 30 canaux utilisés pour la transmission de la voix et 2 utilisés pour la signalisation et la synchronisation. Conversion du signal à l’aide d’un codec standard, fréquence d’échantillonnage de 8 KHz, 8 bits par échantillon et 64 Kb/s par canal, avec une trame système de 2,048 Mb/s.

Le matériel interne se compose de deux cartes électroniques : une carte analogique avec tous les éléments analogiques discrets et intégrés, et une carte numérique basée sur la technologie FPGA.

Structure intégrée avec tous les éléments internes communs d’un système téléphonique :

ligne d’abonné, générateur de tonalités, base de temps, étage de filtrage, matrice de commutation, décodeurs numériques et mémoire de contrôle.

Deux lignes d’abonné mises en œuvre avec des composants discrets (bobines hybrides, circuit de sonnerie, circuit d’alimentation).

Deux lignes d’abonné mises en œuvre avec des composants intégrés. Circuits d’interface de ligne d’abonné (SLIC).

Les fonctions d’alimentation batterie, de protection contre les surtensions, de sonnerie, de codage et décodage, de supervision, de signalisation, de conversion et de test 2 à 4 fils (fonctions BORSCHT) sont assurées sur chaque ligne.

Synthétiseur numérique de tonalités haute précision à 400 Hz (tonalité d’invitation à numéroter, tonalité de rappel et tonalité d’occupation) au moyen d’un synthétiseur numérique direct (DDS).

Quatre récepteurs commerciaux (téléphones), deux utilisés pour la signalisation par impulsions et deux autres pour les tonalités ou la signalisation multifréquence à double tonalité (DTMF).

Matrice de mémoire de commutation, mémoire de contrôle et base de temps mises en œuvre avec la technologie FPGA offrant une grande stabilité et fiabilité.

Protocole standard RS232 pour la communication entre le PC et l’unité. 

L'unité complète comprend également :
Système SCADA Avancé avec Contrôle en Temps Réel.

Logiciel de Contrôle specialisé EDIBON, basé sur LabVIEW.

Compatibilité des unités avec un projecteur et/ou d'un tableau blanc électronique, pour expliquer et démontrer le fonctionnement de l'unité à la classe en même temps.

Préparé pour la recherche appliquée, véritable simulation industrielle, des cours de formation, etc.

Le fonctionnement et le contrôle à distance par l'utilisateur, ainsi que l'assistance à distance du support technique d'EDIBON, sont toujours inclus.

L'unité est totalement securiseé, car il dispose de 4 systèmes de sécurité (mécaniques, électriques, électroniques et logiciels).

Conçu et fabriqué avec plusieurs standards de qualité.

Logiciel ICAI optionnel pour créer, modifier et effectuer des exercices pratiques, tests, examens, calculs, etc. En plus de suivre les progrès et les connaissances acquises par l'utilisateur.

Cette unité est conçue pour pouvoir être intégré à une future expansion. Une expansion typique est le système EDIBON SCADA-NET (ESN) qui permet à plusieurs élèves de travailler simultanément avec plusieurs ordinateurs sur un réseau local.
2 CODITEL/CCSOF. Logiciel de Contrôle + Acquisition de Données + Gestion des Données :

La troisième partie du système SCADA (Logiciel).

Compatible avec les normes de l'industrie.

Logiciel flexible, ouvert et multicontrôle, développé avec les systèmes graphiques Windows actuels, agissant simultanément sur tous les paramètres de processus.

Gestion, traitement, comparaison et stockage de données.

Il permet l'enregistrement de l'état des alarmes et de la représentation graphique en temps réel.

Logiciel ouvert, permettant à l'enseignant de modifier les textes, les instructions. Mots de passe de l'enseignant et de l'élève pour faciliter le contrôle de l'enseignant sur l'élève et permettre l'accès à différents niveaux de travail.

Cette unité permet aux 30 élèves de la salle de classe de visualiser simultanément les résultats et la manipulation de l'unité, au cours du processus, en utilisant un projecteur ou un système électronique tableau blanc.
5 Câbles et Accessoires, pour un fonctionnement normal.
6 Manuels :

Cette unité est fournie avec 8 manuels : Services requis, Assemblage et Installation, Logiciel de contrôle, de Démarrage, de Sécurité, d'Entretien et Pratiques manuels.
*
Références 1 à 4 sont les principaux éléments : CODITEL + CODITEL/CCSOF + Câbles et Accessoires + Manuels sont inclus dans l'offre minimum pour permettre un fonctionnement complet.
EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES À FAIRE AVEC LES POINTS PRINCIPAUX
  1.- Étudier les principales actions et signaux impliqués dans une commutation numérique.

  2.- Étudier l’attribution dynamique des canaux et la commutation temporelle.

  3.- Étudier les normes pour la conversion audio.

  4.- Établir une communication entre certains canaux étape par étape.

  5.- Surveillance visuelle des principaux états par lesquels passe une ligne pendant un appel.

  6.- Configurer des lignes comme récepteur uniquement, émetteur, ou récepteur/émetteur.

  7.- Vérification de la conversion de 2 à 4 fils.

  8.- Étudier les étapes électriques lorsque l’utilisateur effectue des actions par téléphone.

  9.- Étudier les signaux impliqués dans la numérotation par impulsions.

10.- Étudier les signaux impliqués dans la numérotation par tonalités.

11.- Étudier le passage du signal de tonalité.

Autres possibilités à réaliser avec cette unité :

12.- De nombreux étudiants voient les résultats simultanément.

       Pour voir tous les résultats en temps réel dans la classe au moyen d'un projecteur ou d'un tableau blanc électronique.

13.- Le Système de Contrôle Informatique avec SCADA permet une véritable simulation industrielle.

14.- Cette unité est totalement sûre car elle utilise des dispositifs de sécurité mécaniques, électriques et électroniques.

15.- Cette unité peut être utilisée pour faire de la recherche appliquée.

16.- Cette unité peut être utilisée pour donner des cours de formation aux industries même à d'autres Institutions d'Enseignement Technique.

- Plusieurs autres exercices peuvent être faits et conçus par l'utilisateur.
SPECIFICATIONS DE L'OFFRE (pour les articles facultatifs)
a) Configuration pour l'enseignement Technique et Professionnel
5 CODITEL/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

Ce logiciel est composé sur un logiciel d'instructeur (logiciel de gestion de classe EDIBON - ECM-SOF) totalement intégré avec le logiciel étudiant (EDIBON Software Training - ESL-SOF). Les deux sont reliés entre eux de telle sorte que l'enseignant puisse savoir en temps réel, le niveau de connaissance théorique et pratique de chaque étudiant.

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.
b) Options de Expansions Multipuesto
6 MINI ESN. Système Multi-poste EDIBON Mini SCADA-NET, à utiliser avec unité d'enseignment EDIBON.

Le système Mini Scada-Net EDIBON (Mini ESN) permet à 30 étudiants de travailler simultanément avec l'unité pédagogique dans n'importe quel laboratoire.

Le système Mini ESN consiste en l'adaptation de toute unité contrôlée par ordinateur avec SCADA d'EDIBON, connecté sur un réseau local.

Ce système vous permet de visualiser/contrôler l'ordinateur (principale de l'unité) à distance depuis un réseau informatique (PC) en classe. 

Caractéristiques principales :

- Permet jusqu'à 30 étudiants de travailler simultanément avec l'unité contrôleé par ordinateur avec SCADA d'EDIBON, le tout connecté à un réseau local.

- Control Ouvert + Multicontrol + Contrôle en temps réel + Multipostes.

- L'instructeur contrôle et explique tous les élèves en même temps.

- Tout utilisateur/étudiant peut travailler en effectuant un contrôle/multicontrôle et une visualisation en "temps réel".

- L'instructeur peut voir sur l'ordinateur (PC) ce que chaque utilisateur/étudiant fait sur son ordinateur.

- Communication continue entre l'instructeur et tous les utilisateurs/étudiants connectés.

Principaux avantages :

- Il permet une compréhension plus facile et plus rapide.

- Ce système vous permet d'économiser du temps et des dépenses.

- Expansions futures avec plus d'unités EDIBON.

Le système se compose essentiellement de:

Le système est utilisé avec un ordinateur contrôlé à partir de l'ordinateur (PC).

- Moniteur d'ordinateur (PC).

- Ordinateurs (PC) des étudiants.

- Réseau local.

- Adaptation de l'unité Interface de contrôle.

- Adaptation de l'unité Software.

- Webcam.

- Logiciel MINI ESN pour contrôler l'ensemble du système.

- Câbles et accessoires nécessaires pour un fonctionnement normal.
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