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ERA
UNITÉ DE RADAR

SPECIFICATIONS DE L'OFFRE
L'unité radar, “ERA”, se compose des éléments suivants : 

    Unité d'interface : 

        Contient l'écran et le système de commande du radar. 

        Écran : 

            Écran LCD monochrome rectangulaire haute définition de 6 pouces. 

            Résolution de l'écran : 240 × 320 pixels.  

Repères : ligne de cap (Heading Line), échelle de relèvement (Bearing Scale), anneaux de distance (Range Rings), marqueur de distance variable (VRM), ligne électronique de relèvement (EBL), barre d'accord (Tuning Bar), curseur, curseur parallèle, zone d'alarme, point de route (Waypoint)*, repère du nord (North Mark)*. 

Indications alphanumériques : portée (Range), intervalle des anneaux de distance (Range Ring Interval), mode d'affichage (HU), rejet des interférences (IR), marqueur de distance variable (VRM), ligne électronique de relèvement (EBL), veille (ST-BY), alarme de garde (G (IN), G (OUT), UP RANGE), extension des échos (ES), distance et relèvement du curseur, relèvement ou position L/L, rémanence des échos (TRAIL), durée de rémanence, temps écoulé de rémanence, fonction Watchman (WATCHMAN), affichage agrandi (ZOOM), données de navigation*, cap* (HDC). 

            * : données externes requises. 

        Système de batterie : 

            Chargeur de batterie (intégré dans l'unité d'interface). 

            Batterie : tension nominale de 12 VCC, capacité de 24 Ah. 

        Connecteur pour le module GPS. 

        Connecteur pour l'antenne radar. 

    Antenne radar : 

        Fonctionnement en extérieur. 

        Antenne directionnelle constituée d'un réseau d'antennes patch microstrip. 

        Polarisation horizontale. 

        Fréquence de 9,4 GHz (bande X). 

        Vitesse nominale de rotation de l'antenne : 24 / 31 / 41 tr/min (sélection automatique selon la portée choisie). 

        Largeur du faisceau horizontal inférieure à 6,2°. Largeur du faisceau vertical de 25°. 

        Câble de raccordement à l'unité d'interface. 

    Module GPS : 

        Écran à fort contraste en niveaux de gris. Résolution : 120 × 160 pixels. 

        Précision GPS : 15 m. Précision DGPS (WAAS) : 3 m. 

        Câble de raccordement à l'unité d'interface. 

    Trépied extensible : 

        Trépied télescopique en aluminium anodisé permettant de maintenir l'antenne radar à la hauteur appropriée. 

        Comprend un niveau à bulle circulaire. 

        Plage de réglage : de 1,20 m à 3,05 m. 

        Charge maximale admissible : 7,5 kg. 

    Chariot mobile : 

        Chariot destiné au déplacement des différents éléments de l'unité ERA. 

        Équipé de roues à revêtement résistant afin de faciliter le transport et l'utilisation sur terrain accidenté. 

Câbles et accessoires nécessaires au fonctionnement normal. 

Manuels : Cette unité est fournie avec les manuels suivants : Services requis, Assemblage et Installation, Mise en Marche, Sécurité, Entretien et Manuels pratiques.

- Dimensions: 600 x 900 x 1700 mm approx. - Poids: 50 kg approx.
EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES
  1.- Familiarisation avec le simulateur. 

  2.- Établissement de la communication avec le module GPS. 

  3.- Configuration de la portée du radar. 

  4.- Réglage de la sensibilité. 

  5.- Mesure de la distance. 

  6.- Mesure de la position. 

  7.- Réglage de la fonction de suppression des interférences. 

  8.- Réglage de la fonction de suppression des échos de pluie. 

  9.- Analyse de la fonction d'alarme de veille et définition de la zone de veille. 

10.- Analyse de la fonction de veille.
Optionnel
ERA/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.
- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.
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