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ENTRAÎNEUR D'ÉTUDE DE VENTILATEUR CENTRIFUGE

SPECIFICATIONS DE L'OFFRE
Unité de table.

Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint. 

Principaux éléments métalliques en acier inoxydable. 

Diagramme sur le panneau avant avec une distribution similaire aux éléments de l'uneté réel.

Ventilateur centrifuge, plage de vitesse : 0 - 3000 tr/min environ.

Tuyau d'aspiration transparent:

    Diamètre intérieur : 114 mm.

    Comprend une vanne papillon pour réguler la d'air et une plaque à orifice avec un flux d'air.

Conduit d'évacuation transparent :

    Diamètre intérieur : 144 mm.

    Comprend une vanne papillon pour réguler le débit de l'air.

L'unité est fourni avec un ensemble de trois turbines interchangeables :

    Avec des pales courbées vers l'avant.

    Avec des lames courbées vers l'arrière.

    Avec des palettes perpendiculaires.

Deux manomètres inclinés :

    Manomètre pour mesurer la pression différentielle entre l'entrée et la sortie, plage : 0 – 3 pouces HO (0 – 76 mm HO).

    Manomètre pour mesurer la chute de pression à travers la plaque à orifice, plage : 0 – 1 pouce HO (0 – 25 mm HO).

Capteur de vitesse, plage : 0 – 3000 tr/min.

Wattmètre.

Compteur de température et d'humidité pour connaître les conditions de l'air d'entrée :

    Plage de température : -20 – 60°C. Plage d'humidité : 10 – 95 % d'humidité relative. 

    Manomètre pour connaître les conditions de l'air d'entrée, plage : 0 – 15 PSI. 

Console électronique :

    Boîte métallique.

    Contrôleur de vitesse du ventilateur.

    Connecteur capteur de vitesse. 

    Affichage numérique pour le capteur de vitesse. 

    Affichage numérique pour le wattmètre. 

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels : Cette unité est fournie avec les manuels suivants : Services requis, Assemblage et Installation, Mise en Marche, Sécurité, Entretien et Manuels pratiques.

Éléments supplémentaires recommandés (Non inclus):

    - HVCC-C2TP. Conduit de diamètre 114 mm avec deux prises de pression statiques. 

    - HVCC-C1TP. Conduit de diamètre 114 mm avec une prise de pression statique.

    - HVCC-CTPP. Conduit de diamètre 64 mm et prise de pression avec Pitot. 

    - HVCC-CTPG. Conduit de diamètre 114 mm et prise de pression de Pitot.

    - HVCC-EFCG. Redresseur de Flux par cellules, 114 mm de diamètre.

    - HVCC-EFCP. Redresseur de Flux par cellules, 64 mm de diamètre. 

    - HVCC-EFS. Redresseur de Flux par secteurs. 

    - HVCC-AA7. Adaptateur d’angle (inférieur à 7).

    - HVCC-AA3. Adaptateur d’angle (moins de 3 °).

    - HVCC-CDP. Accessoire de cilindre de distribution de pression. 

    - HVCC-OS. Obturateur symétrique . 

    - HVCC-T2D. Buse à deux diamètres: 64 mm. et 114 mm..

    - HVCC-TC. Modèle de Transfert de Chaleur. 

    - HVCC-TA. Raccords de tubes. 

Unité: - Dimensions: 1200 x 600 x 700 mm environ. - Poids: 60 kg environ.

Consola électronique: - Dimensions: 490 x 330 x 310 mm environ. - Poids: 10 kg environ.
EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES
1.-   Calcul du débit avec la plaque à orifice.

2.-   Calcul de la courbe typique d'un ventilateur à vitesse de rotation constante (turbine avec pales courbées vers l'avant). 

3.-   Calcul de la courbe typique d'un ventilateur à vitesse de rotation constante (turbine avec pales courbées vers l'arrière).

4.-   Calcul de la courbe typique d'un ventilateur à vitesse de rotation constante (turbine avec pales perpendiculaires).

5.-   Etude de la dépendance du type de turbine. Comparaison des résultats des différents types de pales.

6.-   Calcul du rendement du ventilateur.

7.-   Introduction des lois d'affinité pour les ventilateurs.

8.-   Étude de l'augmentation de la pression statique.

Possibilités pratiques supplémentaires: 

9.-   Mesure de la performance à vitesse constante.

10.- Étude et comparaison des résultats pratiques et des résultats calculés par les étudiants.

Possibilités pratiques supplémentaires (Éléments supplémentaires recommandé) :

11.- Mesure de la pression statique dans un conduit avec un ou deux les prises de pression (accessoires HVCC-C1TP ou HVCC-C2TP).

12.- Mesure du débit dans un conduit à l'aide d'un robinet à pression avec Pitot (accessoires HVCC-CTPP ou HVCC-CTPG).

13.- Etude de l'influence des redresseurs (accessoires HVCCEFCG, HVCC-EFCP ou HVCC-EFS).

14.- Etude de la perte de charge avec un bouchon symétrique (accessoire HVCC-OS).

15.- Mesure du débit dans un conduit avec une buse (accessoire HVCC-T2D).

16 - Mesure de la répartition de la pression autour d'une bouteille soumis à un flux croisé (accessoire HVCC-CDP).

17.- Mesure des pertes de charge dans les différents (raccord HVCC-TA).

18.- Étude de l'effet des entrées de tuyaux de différentes formes (accessoire HVCC-TA).

19.- Etude de la courbe de refroidissement (accessoire HVCC-TC).

20.- Détermination des coefficients de transfert de chaleur de la courbe de refroidissement (accessoire HVCC-TC).

21.- Mesure de la pression totale dans le sillage d'une bouteille (accessoires HVCC-CDP et HVCC-CTPG).

22.- Détermination du coefficient de traînée de la distribution des pression dans le sillage d'une bouteille (HVCC-CDP et HVCC-CTPG).

23.- Démonstration de sillages (HVCC-CDP et HVCC-CTPG).
Optionnel
HVCB/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.
- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.
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