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UNITÉ DE MONTAGE ET D'ENTRETIEN DANS LES INSTALLATIONS DE RÉFRIGÉRATION

SPECIFICATIONS DE L'OFFRE
Unité de table. 

Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint. 

Principaux éléments métalliques en acier inoxydable. 

Diagramme sur le panneau avant avec une distribution similaire aux éléments de l'unité reil réel.

Unité expérimental pour la formation des apprentis dans le domaine du froid.

Configuration d'une installation frigorifique avec une chambre de réfrigération à partir d'un ensemble complet d'éléments.

Raccordement simple des tuyaux du circuit de refroidissement à l'aide de raccords filetés.

Assemblage électrique conforme au schéma électrique.

Compresseur hermétique, puissance : 1/10 HP.

Condenseur : échangeur de chaleur avec ventilateur. Débit d’air : 580 m³/h. 

Filtre à réfrigérant.

Voyant de niveau pour observer l'état d'agrégation du réfrigérant. 

Réservoir accumulateur. Capacité : 0,5 l.

Électrovanne.

Détendeur thermostatique.

Chambre de réfrigération, dimensions : 430 x 485 x 340 mm. Comprend : Évaporateur avec ventilateur pour une distribution uniforme de la température, débit d'air : 50 m³/h.

Séparateur de liquide pour empêcher le liquide de pénétrer dans le compresseur. Capacité : 0,73 l.

Pressostat haute pression.

Pressostat basse pression.

Valve Schrader.

Régulation de la température par thermostat.

Tubes en cuivre de 1/4” et 3/8”.

Diagramme d'enthalpie du R-513a.

Cette unité est conçu pour fonctionner avec le fluide frigorigène R-513a, sans CFC et respectueux de l'environnement. 

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.  

Manuels : Cette unité est fournie avec les manuels suivants : Services requis, Assemblage et Installation, Mise en Marche, Sécurité, Entretien et Manuels pratiques.

Éléments requis (Non inclus) :

    - T/KIT1. Kit de Maintenance contenant une Pompe pneumatique, des Tubes et des Manomètres.

Ensemble de tuyaux de charge flexibles en trois couleurs : rouge, bleu et jaune pour la vidange et la charge du réfrigérant :

    Raccords femelles pour 1/4” SAE.

    Longueur : 1,5 m.

Caoutchouc synthétique renforcé à haute résistance aux réfrigérants et à faible perméabilité.

    Bornes en laiton faciles à fileter.

Pompe à vide à deux étages sans étincelles avec électrovanne et vacuomètre :

    Débit : 70 LPM.

    Puissance : 1/3 CV.

    Capacité de vide : 0,02 mbar.

    Raccord : 1/4” SAE.

Ensemble de manomètres de pression et de température à piston/pont, pour systèmes de climatisation et de réfrigération à deux voies :

    Groupe manométrique réglable de 60 mm de diamètre.

    Hublot permettant de visualiser le gaz réfrigérant.

    Commandes rapides et faciles à utiliser.

    Lecture aisée.

    Équipé d’un crochet de fixation.

    - T/KIT3. Kit de Maintenance contenant un Module de Récupération-Évacuation et de Facturation.

Récupérateur pour transférer le gaz réfrigérant du système de refroidissement vers le cylindre approprié sans appliquer aucun processus au réfrigérant :

Capacité de récupération pour tous les gaz réfrigérants CFC, HCFC et HFC et HFO :

        Vapeur jusqu’à 16 kg/h.

        Liquide jusqu’à 111 kg/h.

        Push-Pull jusqu’à 373 kg/h.

    Compresseur à piston sec.

    Système de distillation d’huile.

    Verrouillage de sécurité automatique : 38,5 bar.

    Signalisation visuelle (LED verte) de fin de récupération.

Ensemble de tuyaux de charge flexibles en trois couleurs : rouge, bleu et jaune pour la vidange et la charge du réfrigérant :

    Raccords femelles pour 1/4” SAE.

    Longueur : 1,5 m.

Caoutchouc synthétique renforcé à haute résistance aux réfrigérants et à faible perméabilité.

    Bornes en laiton faciles à fileter.

    - T/KIT4. Kit d’Outils pour la Maintenance des Systèmes de Réfrigération.

Boîte à outils en plastique.

Coupe-tube.

Évasoir.

Fraise à chanfreiner.

Cintreuse de tubes.

Écrous (30 pièces) :

    Pour tubes de 1/4” (20 pièces).

    Pour tubes de 3/8” (10 pièces).

Clés plates fixes de :

    10 x 11 mm (système métrique).

    12 x 13 mm (système métrique).

    16 x 17 mm (système métrique).

    18 x 19 mm (système métrique).

    20 x 22 mm (système métrique).

Clé à molette de 10”.

Tournevis plat et tournevis cruciforme.

Tournevis à détection de polarité.

Cutter.

Ciseaux.

Mètre ruban.

Multimètre numérique à piles pour courant continu et alternatif.

Détecteur de fuites de gaz réfrigérants à piles, adapté au réfrigérant R-513a.

Éléments supplémentaires recommandés (Non inclus) :

    - TF-WS-WB-FL. Établi (Fixe) - Grande Taille.

    - TF-WS-WB-D. Tiroir pour Établi (Fixe Ou Mobile).
 - Dimensions: 1500 x 620 x 730 mm environ.  - Poids: 50 kg environ.
EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES
 1.- Lire et comprendre la documentation technique.

 2.- Planifier et exécuter les étapes et les processus d'assemblage.

 3.- Effectuez les raccordements de tuyauterie en suivant un schéma du système.

 4.- Procédez à l'installation électrique en suivant un schéma de circuit.

 5.- Mettez en marche et vérifiez l'installation frigorifique après l'assemblage (nécessite T/KIT1).

 6.- Se familiariser avec le fonctionnement d'une installation frigorifique en tant que système et de ses composants en tant que composants du système.

 7.- Analyser les défauts : trouver, évaluer et réparer les défauts.

 8.- Planifier, exécuter et évaluer les processus de maintenance.

 9.- Vidangez et remplissez l'installation avec du réfrigérant (nécessite T/KIT1 et T/KIT3).

Possibilités pratiques supplémentaires :

10.- Propriétés du réfrigérant R-513a.

11.- Diagramme enthalpie-pression du réfrigérant R-513a.
Optionnel
TAMR/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.
- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.
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