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UNITÉ DE MESURE D'HUMIDITÉ DE L'AIR

SPECIFICATIONS DE L'OFFRE
Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint. 

L'unité comprend des roues pour faciliter la mobilité.

Principaux éléments métalliques en acier inoxydable. 

Diagramme sur le panneau avant avec une distribution similaire aux éléments de l'unité reil réel.

Canal:

    Matériel: acier inoxydable.

    Longueur : 1900 mm environ.

Il comprend deux fenêtres transparentes : l'une est située sur le côté gauche pour visualiser les processus d'humidification et de déshumidification et l'autre est située sur la face avant pour permettre l'accès aux étudiants pour faire des lectures et changer les instruments.

Le conduit comprend différents éléments pour régler l'humidité de l'air :

    Humidificateur:

        Type : atomiseur à ultrasons. 

        Niveau d'eau minimum : 45 mm. 

        Coupure de bas niveau d'eau.

    Déshumidificateur :

        Élément de refroidissement Peltier.

        Capacité de refroidissement : 74,5 W.

        Il comprend un dissipateur thermique. Résistance thermique : 0,75 K/W.

Ventilateur pour montrer les effets du flux d'air sur différents instruments et assurer un bon mélange. Débit d'air maximum : 380 m³/h, max. vitesse : 2760 tr/min.

Plaque à orifice située en sortie du ventilateur.

Manomètre incliné pour mesurer la chute de pression dans la plaque à orifice. Plage : 0 - 3" WC.

Trois vannes de régulation pour travailler avec l'unité dans deux configurations (l'air peut être recyclé à l'intérieur du conduit ou prélevé dans l'air ambiant) et pour modifier le débit d'air :

    L’un est situé sur le côté droit du conduit.

    Un autre est situé entre le côté droit du conduit et l’entrée d’air ambiant. 

    Enfin, la dernière vanne est située dans l'entrée d'air ambiant.

Méthodes de mesure de l'humidité de l'air :

    Hygromètre à bulbe humide et sec, plage : - 5…50°C, précision : ±0,5%.

    Hygromètre à cheveux, plage : 0 - 100 % HR

    Capteur d'humidité capacitif, plage : 0 - 100 % HR

    Capteur d'humidité avec fibre synthétique et capteur de température combiné. Plage d'humidité : 30 - 100 % RH Plage de température : 5 - 80 °C.

Console électronique :

    Boîte métallique.

    Capteur d'humidité avec fibre synthétique et connecteur pour capteur de température.

    Connecteur de capteur d'humidité capacitif.

    Contrôleur ON/OFF pour l'humidificateur.

    Contrôleur ON/OFF pour le déshumidificateur.

    Contrôleur ON/OFF pour le ventilateur.

    Contrôleur de vitesse du ventilateur.

Deux affichages numériques pour la température et l'humidité pour le capteur d'humidité avec fibre synthétique et capteur de température. Affichage numérique pour le capteur d'humidité capacitif.

    Affichage numérique de la vitesse du ventilateur. 

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.  

Manuels : Cette unité est fournie avec les manuels suivants : Services requis, Assemblage et Installation, Mise en Marche, Sécurité, Entretien et Manuels pratiques.

Unité:  - Dimensions: 2400 x 700 x 1600 mm environ. - Poids: 80 kg environ.
Consola électronique: - Dimensions: 490 x 330 x 310 mm environ. - Poids: 10 kg environ.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES
1.- Etude de différentes méthodes de mesure de l'humidité de l'air : hygromètre à cheveux, capteur d'humidité à fibre synthétique, capteur d'humidité capacitif et hygromètre à bulbe humide et sec.

2.- Calcul du débit avec la plaque à orifice.

3.- Etude de l'état du capteur d'humidité de l'air dans le diagramme hx (diagramme psychométrique).

4.- Détermination de l'humidité de l'air ambiant à l'aide de différents types d'instruments.

5.- Détermination de l'humidité de l'air à l'aide de différents types d'instruments et variation de l'humidité de l'air avec un humidificateur et un déshumidificateur.

6.- Comparaison de différentes méthodes de mesure pour la précision et la facilité d'utilisation.

7.- Etude de l'effet du débit du ventilateur sur la mesure de l'humidité de l'air ambiant.

8.- Etude de l'effet du débit du ventilateur sur la mesure de l'humidité de l'air et variation de l'humidité de l'air avec un humidificateur et un déshumidificateur.
Optionnel
TMHA/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.
- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.
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