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KIT DE HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO DE REFRIGERACIÓN

ESPECIFICACIONES DE CONCURSO
Cortatubos, formado por: rodillos, cuchilla, agarre de mandíbula, que sostiene el tubo, y corredera para avanzar la cuchilla.

Abocardador, formado por una barra metálica con agujeros, un tornillo con mango y un arco de metal.

Avellanador.

Doblatubos.

Tubo de cobre 1/4” y tubo de cobre 3/8”.

Llaves planas fijas de:

    Métrica de 10 x 11mm.

    Métrica de 12 x 13 mm.

    Métrica de 16 x 17 mm.

    Métrica de 18 x 19 mm

    Métrica de 20 x 22 mm.

Llave ajustable de 10”.

Destornillador plano y destornillador de estrella.

Destornillador buscapolos.

Cúter.

Tijeras.

Multímetro digital a pilas para corriente continua y alterna.

Detector de fugas de gases refrigerantes a pilas adecuado para el refrigerante R-513a.

Caja de plástico para herramientas.

- Dimensiones: 70 x 35 x 40 mm aprox. - Peso: 35 kg aprox.
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