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KIT D’OUTILS POUR LA MAINTENANCE DES SYSTÈMES DE RÉFRIGÉRATION

SPECIFICATIONS DE L'OFFRE
Coupe-tube, composé de : galets, lame de coupe, mâchoire de serrage maintenant le tube, et chariot permettant l’avance de la lame.

Dudgeonnière (outil à évaser), composée d’une barre métallique percée de trous, d’une vis avec poignée et d’un arceau métallique.

Fraise à chanfreiner.

Cintreuse pour tubes.

Tube en cuivre de 1/4" et tube en cuivre de 3/8".

Clés plates fixes :

    Métrique de 10 x 11 mm.

    Métrique de 12 x 13 mm.

    Métrique de 16 x 17 mm.

    Métrique de 18 x 19 mm.

    Métrique de 20 x 22 mm.

Clé à molette de 10".

Tournevis plat et tournevis cruciforme.

Tournevis testeur de tension.

Cutter.

Ciseaux.

Multimètre numérique à piles pour courant continu et courant alternatif.

Détecteur de fuites de fluides frigorigènes à piles, adapté au réfrigérant R-513A.

Boîte à outils en plastique.

- Dimensions: 70 x 35 x 40 mm environ. - Poids: 35 kg environ.
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