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CGA
UNITÉ D'ASSEMBLAGE D'ENGRENAGES COMBINÉS

SPECIFICATIONS DE L'OFFRE
Mallette de distribution et de transport de toutes les pièces.

L’unité “CGA” est principalement composé de :

    Réducteur combiné :

        Rapport de transmission (i) : 44,1.

        Couple de sortie maximal (Mmax) : 179 Nm à 500 tr/min.

        Matériaux :

            Carter : fonte grise.

            Arbres : acier traité.

            Engrenages : acier allié.

            Joints d’étanchéité : nitrile – NBR.

        Dimensions des arbres d’entrée et de sortie :

            Entrée : Ø140 x 11.

            Sortie : Ø18.

        Engrenage cylindrique coaxial à denture hélicoïdale :

            Rapport de transmission (i) : 2,94.

            Pignon :

                Nombre de dents (z) : 18.

                Module : 1 m.

            Roue :

                Nombre de dents (z) : 53.

                Module : 1 m.

    Engrenage à vis sans fin :

        Rapport de transmission (i) : 15.

        Vis sans fin :

            Nombre de dents (z) : 4.

            Nombre de filets (e) : 2.

            Module : 2 m.

        Couronne :

            Nombre de dents (z) : 30.

            Module : 2 m.

    Jeu d’outils de montage et de démontage :

        Boîte à outils avec différents compartiments.

        Boîte transparente de rangement pour petites pièces.

        Marteau en nylon.

        Extracteur de goupilles.

        Tournevis Torx.

        Clés plates.

    Plans : comprenant un plan éclaté, une liste des composants ainsi que les cotes de l’unité.

    Kit de pièces de rechange :

        Circlips de blocage Seeger.

        Joints d’étanchéité d’huile.

        Joints toriques.

Manuels : Cette unité est fournie avec les manuels suivants : Services requis, Assemblage et Installation, Mise en Marche, Sécurité, Entretien et Manuels pratiques.

Éléments supplémentaires recommandés (Non inclus) :

    - ADSG. Unité d'Alignement des Entraînements, Arbres et Engrenages.

- Dimensions :  223,5 x 115 x 228 environ (boîte à outils) 
                       150 x 445 x 310 mm environ (mallette)

- Poids : 30 kg environ.
EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES
1.-  Étude du fonctionnement d’un engrenage combiné.

2.-  Analyse de la structure d’un engrenage combiné.

3.-  Étude et analyse des fonctions et des caractéristiques de construction des pièces et des ensembles présents.

4.-  Lecture et compréhension des dessins techniques et des plans.

5.-  Étude et réalisation d’exercices de mesure des pièces et de cotation.

6.-  Étude et analyse des moyens auxiliaires de montage et des dispositifs.

7.-  Étude et réalisation d’exercices de montage des ensembles et de l’ensemble complet.

8.-  Étude et détermination de la planification du travail, notamment la représentation et la planification du déroulement du montage.

9.-  Étude et analyse des anomalies et des dommages.

10.-Réalisation d’exercices de réparation et d’opérations de maintenance concernant les dommages et les anomalies.

11.-Étude et compréhension des critères nécessaires au choix des matériaux.

Possibilités pratiques supplémentaires :

12.-Analyse et vérification du fonctionnement de l’engrenage monté (nécessite “ADSG”).
Optionnel
CGA/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.
- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.
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