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TEV4V
UNITÉ DE FORMATION DE VALVULE MÉLANGEUSE DE 4 VOIES

SPECIFICATIONS DE L'OFFRE
Unité de table. 
Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint.

Principaux éléments métalliques en acier inoxydable. 

Diagramme sur le panneau avant avec une distribution similaire aux éléments de l'unité reil réel.

L'unité comprend :

    Vanne mélangeuse à quatre voies avec moteur d'actionneur :

        Angle de réglage : 90°.

        Temps d'ouverture : 120 s.

    Pompe de circulation.

    Soupape de pression différentielle, plage : 0,5 – 0,1 bar.

    Quatre débitmètres :

Trois débitmètres situés dans le circuit d'eau de chaudière (eau chaude), le circuit de retour d'eau du système de chauffage (eau froide) et une sortie de mitigeur à quatre voies (circuit du système de chauffage), plage : 2,5 – 25 l/min.

        Un débitmètre situé à la sortie de la soupape de surpression différentielle, plage : 0,6 – 6,7 l/min. 

    Cinq thermomètres à cadran bimétallique, plage : 0 – 100 °C.

    Cinq vannes de purge (orifices d'aération) pour éliminer l'air de l'eau. 

    Deux raccordements d'eau pour l'eau de chaudière (eau chaude).

    Deux raccordements d'eau pour le retour de l'eau du système de chauffage (eau froide).

    Quatre vannes à bille permettent de contrôler le débit d'eau de la chaudière et le débit d'eau de retour du système de chauffage.

Console électronique :

    Boite Metallix.

    Interrupteur principal.

    Affichage du contrôleur de vanne mélangeuse à quatre voies.

    Interrupteur de pompe.

    Contrôleur de pompe.

    Régulateur de température extérieure.

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.  

Manuels : Cette unité est fournie avec les manuels suivants : Services requis, Assemblage et Installation, Mise en Marche, Sécurité, Entretien et Manuels pratiques.

- Dimensions: 1350 x 500 x 800 mm environ. - Poids: 40 kg environ.
EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES
1.- Etude de la fonction et du fonctionnement d'une vanne mélangeuse à quatre voies.

2.- Etude de la fonction et du fonctionnement d'une soupape de surpression différentielle.

3.- Etude de l'effet du rapport de mélange sur la température d'alimentation et de circulation.

4.- Etude de l'effet du réglage du mélangeur sur le débit.
Optionnel
TEV4V/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.
- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.
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