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UNITÉ DE FILTRATION CONTINUE ET DISCONTINUE

SPECIFICATIONS DE L'OFFRE
Unité de table. 

Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint.

Principaux éléments métalliques en acier inoxydable.

Diagramme sur le panneau avant avec une distribution similaire aux éléments de l'unité reil réel.

Cette unité de filtration démontre les principes de la filtration continue et discontinue. 

Double réservoir en méthacrylate, capacité : 9 l.

Interrupteur de niveau dans le réservoir.

Agitateur.

Pompe centrifuge, régulée par un potentiomètre, max. 4 bar. 

Élément chauffant, puissance : 500 W.

Filtre à plaques verticales, composé de quatre plaques en nylon de 5 microns de diamètre, permettant de filtrer une suspension de CaCO₃ de concentration connue. 

Filtre à cartouche qui filtrera et “nettoiera” un échantillon d’eau à l’aide de petits morceaux de papier.

Deux capteurs de température, type “J”.

Deux capteurs de pression, plage : 0 – 4 bar.

Capteur de débit, plage : 0,1 – 25 l/min. 

Pressostat de sécurité, plage : 0 – 7,5 bar.

L'eau et le carbonate de calcium sont les matériaux de travail recommandés pour des raisons de sécurité et de facilité d'utilisation. 

Console électronique :

    Boîtier métallique.

    Interrupteur principal.

Connexions pour les capteurs de température. Sélecteur pour les capteurs de température. Affichage numérique pour les capteurs de température.

    Connexion pour le capteur de débit. Affichage numérique pour le capteur de débit.

    Interrupteur de la résistance de chauffage. Régulateur de la résistance de chauffage.

    Interrupteur de la pompe. Régulateur de la pompe.

    Interrupteur de l’agitateur.

    Raccordement de l’interrupteur de niveau.

    Raccordement du pressostat.

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.  

Manuels : Cette unité est fournie avec les manuels suivants : Services requis, Assemblage et Installation, Mise en Marche, Sécurité, Entretien et Manuels pratiques.

- Dimensions: 1100 x 600 x 450 mm environ. - Poids: 30 kg environ.
EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES
  1.-  Comprendre les principes de la filtration continue et discontinue en utilisant à la fois les modes de fonctionnement à pression constante et à débit constant (plaques verticales et filtres à cartouche).

  2.-  Etude du filtre à plaques à pression constante.

  3.-  Etude du filtre à plaques à débit constant.

  4.-  Etude du filtre à cartouche à pression constante.

  5.-  Etude du filtre à cartouche à débit constant.

  6.-  Démonstration de la filtration grâce à la technologie membranaire.

  7.-  Filtration de précouche et d'aide corporelle.

  8.-  Optimisation des performances de filtration à l'aide d'aides corporelles.

  9.-  Détermination des résistances du milieu et du gâteau.

10.-  Effet de l'aide corporelle sur les résistances du milieu et du gâteau.

Possibilités pratiques supplémentaires :

11.-  Calibrage des capteurs.

12.-  Equilibrage des masses.

13.-  Démonstration de la loi de Darcy.

14.-  Lavage et déshydratation du gâteau de filtration.

15.-  Etude des aspects commerciaux de la filtration et optimisation des opérations de filtration.
Optionnel
TFUB/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.
- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.
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