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TMT
UNITÉ DE MESURE DE TEMPÉRATURE

SPECIFICATIONS DE L'OFFRE
Unité de table. 

Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint.

Principaux éléments métalliques en acier inoxydable.

Diagramme sur le panneau avant avec une distribution similaire aux éléments de l'unité reil réel.

Thermomètre à résistance platine avec instrument numérique : utilisez cet appareil pour obtenir des données de température ou de volts.

Thermomètre à thermistance : utilisé pour obtenir des données en volts. 

Thermomètre à cadran bimétallique, plage : 0 – 120 °C.

Thermomètre à pression de vapeur qui fonctionne en fonction de la relation entre la température d'un liquide et sa pression de vapeur, plage : 0 – 120 °C.

Thermomètre en verre à alcool, température maximale : 110 °C.

Hygromètre à bulbe humide et sec. L'ampoule sèche indique la température de l'air, l'ampoule humide indique la température après évaporation de l'humidité. Plage du thermomètre à bulbe sec : 0 – 50 °C.

Bain thermostatique avec régulateur de puissance et protection thermostatique, utilisé pour chauffer l'eau jusqu'au point d'ébullition et vérifier les températures avec différents appareils de mesure de température, puissance : 600 W.

Fiole à vide, utilisée pour atteindre des températures proches de 0 °C et vérifier les températures avec différents appareils de mesure de température, capacité : 2 l.

Ventilateur, utilisé pour refroidir les thermocouples et le bain thermostatique, plage de débit d'air : 86 m³/h, 2550 tr/min.

Indicateur de température patch autocollant. Il change de couleur en fonction de la température. Celui-ci est réversible, c'est-à-dire qu'il change de couleur même si la température diminue.

Capteurs de température (pour mesurer la température via l'indicateur numérique de température ou directement par un voltmètre) :

    Six thermocouples de type “K”.

    Thermocouple de type “J”.

    Thermocouple de type “T”.

Connexions:

    Connecteurs de court-circuit : trois unités pour réaliser des arrangements parallèles/ séries. 

    Thermocouple de type “J”, “K” et “T” : huit connexions.

    Connexion à polarisation commutée. 

    Quatre connexions pour une disposition parallèle. 

    Quatre connexions pour disposition en série. 

    Connexion pour thermistance.

    Connexion pour thermomètre à résistance en platine.

    Sélecteur permettant de connecter jusqu'à onze capteurs ou circuits de thermocouples à un affichage numérique de la température. 

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.  

Manuels : Cette unité est fournie avec les manuels suivants : Services requis, Assemblage et Installation, Mise en Marche, Sécurité, Entretien et Manuels pratiques.

- Dimensions: 800 x 600 x 700 mm environ. - Poids: 50 kg environ.
EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES
1.- Déterminer les concepts de mesures et d'échelles de température.

2.- Échelles de température : thermomètre à alcool. 

3.- Démonstration des propriétés thermométriques et du comportement caractéristique de différents capteurs :

         L'effet thermoélectrique de Peltier. 

         L'effet thermoélectrique de Seebeck. 

         Loi sur les métaux intermédiaires.

         Loi des températures intermédiaires.

4.- Travailler avec différents indicateurs de température :

         Thermomètre à pression de vapeur.

         Thermomètre bimétallique.

         Thermomètre à bulbe humide et sec.

5.- Précision de mesure, sensibilité et erreurs de mesure des différents thermomètres :

         Thermocouple à mesure directe.

         Association parallèle de thermocouples.

         Association en série de thermocouples.

6.- Réponse dynamique :

         Thermomètre à résistance platine.

         Thermistance.

7.- Introduction aux techniques d'étalonnage de chaque système.

8.- Erreurs associées à une mauvaise connexion électrique.

9.- Erreurs de calibrage.
Optionnel
TMT/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.
- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.
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