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UNITÉ DE DISTRIBUTION DE PRESSION DES BUSES

SPECIFICATIONS DE L'OFFRE
Unité de table. 

Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint. 

Principaux éléments métalliques en acier inoxydable.

L'unité comprend trois types de buses, qui peuvent être remplacées rapidement et facilement :

    Type convergent (conique), avec six prises de pression.

      Type convergent-divergent, avec cinq prises de pression, pour un rapport de pression de conception de 0,25.

     Convergent - divergent, avec huit prises de pression, pour un rapport de pression de conception de 0,1.

Deux vannes de régulation pour fournir un contrôle précis de la pression de l'air à l'entrée et à la sortie également.

Deux manomètres d'un diamètre de 100 mm, avec une plage de pression manométrique de 0 à 10 bar, pour indiquer la pression d'entrée et de sortie de l'air.

Huit manomètres de 63 mm de diamètre, avec une plage de pression manométrique de -1 à 9 bars, pour indiquer la pression sur les points de mesure de la buse.

Deux thermomètres, de 0 °C à 60 °C, pour indiquer la température de l'air avant et après la buse.

Débitmètre à section variable pour indiquer le débit d'air dans des conditions standard (des facteurs de correction pour d'autres pressions et températures sont fournis).

Filtre à air et régulateur de pression pour fournir une pression constante, de l'air propre et sans eau à l'unité.

Manuels : Cette unité est fournie avec les manuels suivants : Services requis, Assemblage et Installation, Mise en Marche, Sécurité, Entretien et Manuels pratiques.

- Dimensions: 800 x 500 x 850 mm environ. - Poids: 50 kg environ.
EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES
 1.-  Étude du débit dans une buse convergente-divergente.

 2.-  Étude du débit dans une buse convergente.

 3.-  Démonstration visuelle du phénomène d'étranglement.

 4.-  Démonstration visuelle de la répartition de la pression.

 5.-  Démonstration visuelle de la contre-pression au point de recompression.

 6.-  Détermination de l’effet de la pression d’entrée sur le débit massique avec une contre-pression constante et comparaison avec les prévisions théoriques.

 7.-  Détermination de l’effet de la contre-pression sur le débit massique.

 8.-  Observation de la répartition de la pression dans une buse.

Autres possibilités pratiques :

 9.-  Démonstration visuelle de la sous-expansion et de la surexpansion avec recompression.

10.- Étude de la relation entre la pression d’entrée et le débit massique.

11.- Étude de la relation entre la pression de sortie et le débit massique d’une buse convergente.

12.- Étude de la relation entre la pression de sortie et le débit massique d’une tuyère convergente-divergente.

13.- Étude de la répartition de la pression dans les tuyères convergentes et convergentes-divergentes lorsqu’elles fonctionnent avec différents rapports de pression globaux.

14.- Étude de l’effet de la température de l’air à l’entrée et à la sortie des tuyères.
Optionnel
TPT/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.
- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.
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