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UNITÉ DE RÉFRIGÉRATION À TUBES VORTEX

SPECIFICATIONS DE L'OFFRE
Unité de table. 

Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint. 

Principaux éléments métalliques en acier inoxydable. 

Diagramme sur le panneau avant avec une distribution similaire aux éléments de l'unité reil réel.

L'unité comprend :

    Filtre-régulateur de pression :

        Pression maximale : 8 bars.

       Capacité de purge : 8 cm³.

    Vanne de régulation de pression, qui définit la pression de service :

        Pression maximale : 8 bars.

    Échangeur de chaleur permettant de régler la température de service :

        Puissance frigorifique : 1 580 W.

    Tube à vortex :

        Puissance frigorifique : 190 W.

        Plage de température : de -60 °C à 110 °C.

        Débit d’air : 280 l/min.

        Pression de service maximale : 8 bars.

        Trois générateurs de tourbillon de 0,3, 0,46 et 0,6 mm de diamètre.

    Deux vannes de régulation qui déterminent la fraction de froid.

    Quatre vannes à bille permettant de sélectionner le circuit à recirculer.

    Instrumentation :

        Conduite d'entrée vers le tube à vortex :

            Thermocouple “type J”.

            Manomètre, plage : 0 à 10 bars.

        Conduite de sortie du flux chaud :

            Thermocouple “type J”.

            Manomètre, plage : 0 à 6 bars.

            Débitmètre, plage : 400 l/min.

        Conduite de sortie du flux froid :

            Thermocouple “type J”.

            Manomètre, plage : 0 à 6 bar.

            Débitmètre, plage : 400 l/min.

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.  

Manuels : Cette unité est fournie avec les manuels suivants : Services requis, Assemblage et Installation, Mise en Marche, Sécurité, Entretien et Manuels pratiques.

Unité: - Dimensions: 1000 x 480 x 650 mm environ. - Poids: 25 kg environ.

Consola électronique:  - Dimensions: 490 x 330 x 310 mm environ. - Poids: 10 kg environ.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES
1.- Fonctionnement du vortex : démonstration de la production d'air froid et chaud sans pièces mobiles.

2.- Représentation des courbes de vortex :

        Courbe de vortex en fonction de la pression d'entrée.

        Courbe de vortex en fonction de la température d'entrée.

        Courbe de vortex pour la puissance frigorifique :

            En fonction de la température d'entrée.

            En fonction de la pression d'entrée.

3.- Calcul de la puissance frigorifique et/ou du coefficient de performance (COP) :

        En fonction de la température d'entrée.

        En fonction de la pression d'entrée.

Possibilités pratiques supplémentaires :

4.- Représentation d’autres courbes de vortex :

Courbe de vortex avec variation du type de gaz, “ni explosif ni corrosif”.

Courbe de vortex en fonction du rapport entre le gaz chaud et/ou froid.

5.- Répartition du débit d’air froid.

6.- Étude des différences en cas de changement de générateur de vortex :

         Courbe de vortex en fonction de la pression d’entrée.

         Courbe de vortex en fonction de la température d’entrée.

         Courbe de vortex pour la puissance de refroidissement.

         Capacité de refroidissement et/ou rendement (COP).
Optionnel
TPVB/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.
- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.
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