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TSID
UNITÉ DES INSTALLATIONS DE DRAINAGE

SPECIFICATIONS DE L'OFFRE
Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint. 

L'unité comprend des roues pour faciliter la mobilité.

Principaux éléments métalliques en acier inoxydable. 

Diagramme sur le panneau avant avec une distribution similaire aux éléments de l'unité reil réel.

Dix réservoirs de chasse transparents équipés d’électrovannes commandées par l’utilisateur au moyen d’une télécommande :

    Six réservoirs de 10 l.

    Quatre réservoirs de 20 l.

Deux WC domestiques commandés par l’utilisateur :

    WC avec réservoir de chasse.

    WC à chasse sous pression.

Toutes les conduites sont transparentes afin de permettre la visualisation de l’écoulement à l’intérieur.

Actionneur linéaire pour la ventilation de la colonne de chute.

Deux électrovannes destinées à la ventilation des conduites.

Instruments de mesure :

    Huit tubes manométriques de 850 mmCE (millimètres de colonne d’eau) pour mesurer la pression le long de la colonne de chute.

    Débitmètre, plage de mesure : 0,5 à 6,3 m³/h.

Pompe :

    Puissance : 0,55 kW.

    Débit : 4,4 m³/h.

    Hauteur manométrique : jusqu’à 45 m.

Réservoir de collecte :

    Volume approximatif : 300 l.

Panneau de commande :

    Interrupteur principal.

    Arrêt d’urgence.

    Interrupteur de commande de la pompe.

    Variateur de vitesse de la pompe.

    Interrupteur de commande de l’actionneur linéaire pour la ventilation de la colonne de chute.

    Interrupteurs de commande des électrovannes de ventilation.

Câbles et accessoires nécessaires au fonctionnement normal.

Manuels :  Cette unité est fournie avec les manuels suivants : Services requis, Assemblage et Installation, Mise en Marche, Sécurité, Entretien et Manuels pratiques.

- Dimensions: 6000 x 800 x 4000 mm approx. - Poids: 1200 kg approx.
EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES
1.- Étude de l’écoulement dans les conduites de dérivation.

2.- Étude du comportement des conduites et de l’effet de succion.

3.- Étude de la ventilation des conduites.

4.- Étude de la différence de pression dans la colonne de chute.

5.- Étude du choix des raccords et des diamètres de conduites.

6.- Étude de la ventilation des systèmes d’évacuation.

7.- Étude du dimensionnement des conduites.

8.- Étude de la mesure du débit à l’aide d’un rotamètre.
Optionnel
TSID/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.
- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.
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